##### Paket

##### 1

##### DOKUMEN NEGARA

### UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

### TAHUN PELAJARAN 2021/2022

###### RUBRIK PENILAIAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

Alokasi Waktu : 8 Jam

Bentuk Soal : Penugasan Perorangan

Judul Tugas : Perawatan Berkala Sepeda Motor

**Rubrik Penilaian Aspek Keterampilan**

| **No.** | Komponen/Sub Komponen | | Indikator Penilaian | Capaian Kompetensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | | 3 | 4 |
| **I** | **Persiapan** | | | |
| 1.1 | Menjalankan dasardasar prosedur keamanan | Kriteria unjuk kerja:   * Kebijakan/prosedur keamanan dijalankan berdasarkan pelatihan perusahaan dan undangundang yang berlaku * Seluruh keamanan yang berhubungan dengan kejadian dicatat/dilaporkan pada formulir yang sesuai * Seluruh staf disarankan menggunakan prosedur keamanan perusahaan dan metode yang tepat dalam penerapannya |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
| 1.2 | Memelihara data di tempat kerja | Kriteria unjuk kerja:   * Data-data disimpan dan dipelihara sesuai prosedur tempat kerja/perusahaan dan peraturan pemerintah. |  |
| * menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| * menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| * tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| * tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
| 1.3 | Memelihara alat ukur | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan alat ukur dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap perlengkapan atau komponen lainnya. * Pemeliharaan rutin dan penyimpanan alat ukur dilakukan sesuai dengan spesifikasi pabrik. * Pemeriksaan dan penyetelan secara rutin pada alat ukur termasuk kalibrasi alat ukur dilakukan sebelum digunakan. * Seluruh kegiatan pemeliharaan dilakukan berdasarkan SOP (*Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
| **II** | **Pelaksanaan** | | | |
| 2.1 | Memelihara komponen sistem bahan bakar | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan komponen sistem bahan bakar bensin dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan komponen atau sistem lainnya * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Pemeliharaan komponen sistem bahan bakar bensin dilakukan berdasarkan spesifikasi pabrik * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil perbaikan * Seluruh kegiatan pemeliharaan komponen sistem bahan bakar dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
| 2.2 | Memelihara sistem pendingin berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan sistem pendingin berikut komponen-komponennya dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Sistem pendingin berikut komponenkomponennya diperbaiki dengan menggunakan metode dan peralatan yang tepat, sesuai dengan spesifikasi dan toleransi kendaraan/system * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan * Seluruh kegiatan melepas dan memasang sistem pendingin dan komponen dilakukan berdasarkan SOP (*Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, & Lingkungan), & prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
| 2.3 | Memelihara unit kopling manual dan otomatik berikut komponenkomponen sistem pengoperasiannya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan unit kopling manual dan otomatik berikut komponen-komponen sistem peng operasiannya dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen/sistem lainnya * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi yang dikeluarkan pabrik dan dipahami * Semua prosedur pemeliharaan dilakukan berdasarkan spesifikasi dan toleransi pabrik * Seluruh kegiatan pemeliharaan unit kopling dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), & prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.4 | Memelihara sistem transmisi manual berikut komponen-komponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan transmisi manual dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem lainnya * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi yang dikeluarkan pabrik dan dipahami * Pemeliharaan pada komponen-komponen transmisi dilakukan sesuai spesifikasi kendaraan mengenai metode dan perlengkapan * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeriksaan. 1.5 Seluruh kegiatan pemeliharaan sistem transmisi dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.5 | Memeriksa dan menguji kondisi sistem/komponen kemudi | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeriksaan sistem kemudi dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Pemeriksaan sistem kemudi dilakukan dengan menggunakan metode, peralatan, dan perlengkapan berdasarkan spesifikasi pabrik * Kondisi sistem/komponen kemudi ditentukan dengan membandingkan kondisi komponen yang sebenarnya (standar) pada spesifikasi pabrik untuk batasan/toleransi sesuai dengan perundang-undangan kelaikan kendaraan * Data yang tepat dilengkapi sesuai hasil pemeriksaan sistem kemudi. 1.6 Seluruh kegiatan pemeriksaan sistem kemudi dan pengidentifikasian kondisi dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
|  | Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.6 | Memeriksa sistem / komponen suspensi dan menentukan kondisinya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeriksaan sistem suspensi dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem lainnya * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Pemeriksaan sistem suspensi dilakukan berdasarkan metode dan perlengkapan yang sesuai dengan spesifikasi pabrik * Kondisi sistem/komponen ditentukan dengan membandingkan kondisi komponen yang sebenarnya (standar) pada spesifikasi pabrik untuk batasan/toleransi sesuai dengan perundangperundangan kelaikan kendaraan * Data yang tepat dilengkapi sesuai hasil pemeriksaan sistem suspense * Seluruh kegiatan pemeriksaan sistem suspensi dan pengidentifikasian kondisi dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures)*, peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
|  | Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.7 | Memelihara sistem suspensi berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan sistem suspensi dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem lainnya * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Pemeliharaan sistem suspensi dilakukan dengan menggunakan metode, perlengkapan, dan toleransi yang sesuai dengan spesifikasi pabrik * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan * Seluruh kegiatan pemeliharaan sistem suspensi dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.8 | Memelihara rantai/chain berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan rantai/chain berikut komponenkomponennya dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi yang dikeluarkan pabrik dan dipahami * Pemeliharaan rantai/chain berikut komponenkomponennya dilakukan dengan menggunakan metode dan peralatan yang tepat sesuai dengan spesifikasi * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan * Seluruh kegiatan pemeliharaan rantai/chain dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
|  | Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.9 | Memelihara sistem transmisi otomatik dan/atau komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan transmisi otomatik dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem lainnya. * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi yang dikeluarkan pabrik dan dipahami. * Pemeliharaan pada komponen transmisi dilakukan dengan menggunakan metode dan perlengkapan yang tepat sesuai dengan spesifikasi kendaraan/alat yang dikeluarkan oleh industri/pabrik. * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan transmisi otomatik. * Seluruh kegiatan pemeliharaan sistem transmisi otomatik dilakukan berdasarkan *SOP (Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.10 | Memelihara engine berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan engine berikut komponenkomponennya dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeriksaan * Pemeliharaan engine dilakukan sesuai dengan pedoman industri yang ditetapkan. * Seluruh kegiatan pemeliharaan dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures)*, peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
|  | Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.11 | Memelihara sistem rem berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan sistem rem berikut komponenkomponennya dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. * Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. * Sistem rem berikut komponennya dipelihara dan dilakukan dengan menggunakan metode pemeliharaan, perlengkapan dan material yang ditetapkan berdasarkan spesifikasi pabrik. * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan. * Seluruh kegiatan pemeliharaan sistem dan komponen dilakukan berdasarkan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
|  |  |  | Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
|  | 2.12 | Memelihara kebersihan peralatan dan area kerja | Kriteria unjuk kerja:   * Perlengkapan dipilih sebelum melakukan pembersihan dan perawatan secara rutin * Metode yang aman dan benar digunakan untuk pembersihan dan pemeliharaan perlengkapan * Peralatan dan area kerja dibersihkan/dipelihara sesuai dengan keamanan, jadwal pemeliharaan berkala, tempat penerapan, dan spesifikasi pabrik. |  |
|  | Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja dengan waktu yang ditentukan | Sangat Baik |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk kerja | Cukup |
| Tidak menampilkan >1 kriteria unjuk kerja | Tidak |
| III | **Hasil** | | | |
|  | 3.1 | Memelihara komponen sistem bahan bakar | Kriteria unjuk hasil:   * Pemeliharaan komponen sistem bahan bakar bensin telah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan komponen atau sistem lainnya * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Pemeliharaan komponen sistem bahan bakar bensin sudah dilakukan berdasarkan spesifikasi pabrik * Data yang tepat telah dilengkapi sesuai dengan hasil perbaikan * Seluruh kegiatan pemeliharaan komponen sistem bahan bakar sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard* *Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.2 | Memelihara sistem pendingin berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan sistem pendingin berikut komponen-komponennya sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Sistem pendingin berikut komponenkomponennya sudah diperbaiki dengan menggunakan metode dan peralatan yang tepat, sesuai dengan spesifikasi dan toleransi kendaraan/system * Data yang tepat telah dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan * Seluruh kegiatan melepas dan memasang sistem pendingin dan komponen sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, & Lingkungan), & prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.3 | Memelihara unit kopling manual dan otomatik berikut komponenkomponen sistem pengoperasiannya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan unit kopling manual dan otomatik berikut komponen-komponen sistem peng operasiannya sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen/sistem lainnya * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi yang dikeluarkan pabrik dan dipahami * Semua prosedur pemeliharaan telah dilakukan berdasarkan spesifikasi dan toleransi pabrik * Seluruh kegiatan pemeliharaan unit kopling sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), & prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.4 | Memelihara sistem transmisi manual berikut komponen-komponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan transmisi manual sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem lainnya * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi yang dikeluarkan pabrik dan dipahami * Pemeliharaan pada komponen-komponen transmisi sudah dilakukan sesuai spesifikasi kendaraan mengenai metode dan perlengkapan * Data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeriksaan. * Seluruh kegiatan pemeliharaan sistem transmisi sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.5 | Memeriksa dan menguji kondisi sistem/komponen kemudi | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeriksaan sistem kemudi sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Pemeriksaan sistem kemudi sudah dilakukan dengan menggunakan metode, peralatan, dan perlengkapan berdasarkan spesifikasi pabrik * Kondisi sistem/komponen kemudi sudah ditentukan dengan membandingkan kondisi komponen yang sebenarnya (standar) pada spesifikasi pabrik untuk batasan/toleransi sesuai dengan perundang-undangan kelaikan kendaraan * Data yang tepat dilengkapi sesuai hasil pemeriksaan sistem kemudi. * Seluruh kegiatan pemeriksaan sistem kemudi dan pengidentifikasian kondisi sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.6 | Memeriksa sistem / komponen suspensi dan menentukan kondisinya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeriksaan sistem suspensi sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem lainnya * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Pemeriksaan sistem suspensi dilakukan berdasarkan metode dan perlengkapan yang sesuai dengan spesifikasi pabrik * Kondisi sistem/komponen sudah ditentukan dengan membandingkan kondisi komponen yang sebenarnya (standar) pada spesifikasi pabrik untuk batasan/toleransi sesuai dengan perundangperundangan kelaikan kendaraan * Data yang tepat telah dilengkapi sesuai hasil pemeriksaan sistem suspense * Seluruh kegiatan pemeriksaan sistem suspensi dan pengidentifikasian kondisi sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.7 | Memelihara sistem suspensi berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan sistem suspensi sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem lainnya * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami * Pemeliharaan sistem suspensi sudah dilakukan dengan menggunakan metode, perlengkapan, dan toleransi yang sesuai dengan spesifikasi pabrik * Data yang tepat telah dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan * Seluruh kegiatan pemeliharaan sistem suspensi sudah dilakukan berdasarkan SOP (Standard Operation Procedures), peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.8 | Memelihara rantai/chain berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan rantai/chain berikut komponenkomponennya sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi yang dikeluarkan pabrik dan dipahami * Pemeliharaan rantai/chain berikut komponenkomponennya sudah dilakukan dengan menggunakan metode dan peralatan yang tepat sesuai dengan spesifikasi * Data yang tepat telah dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan * Seluruh kegiatan pemeliharaan rantai/chain sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.9 | Memelihara sistem transmisi otomatik dan/atau komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan transmisi otomatik sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem lainnya. * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi yang dikeluarkan pabrik dan dipahami. * Pemeliharaan pada komponen transmisi sudah dilakukan dengan menggunakan metode dan perlengkapan yang tepat sesuai dengan spesifikasi kendaraan/alat yang dikeluarkan oleh industri/pabrik. * Data yang tepat telah dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan transmisi otomatik. * Seluruh kegiatan pemeliharaan sistem transmisi otomatik sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.10 | Memelihara engine berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan engine berikut komponenkomponennya sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. * Data yang tepat sudah dilengkapi sesuai dengan hasil pemeriksaan * Pemeliharaan engine sudah dilakukan sesuai dengan pedoman industri yang ditetapkan. * Seluruh kegiatan pemeliharaan sudah dilakukan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.11 | Memelihara sistem rem berikut komponenkomponennya | Kriteria unjuk kerja:   * Pemeliharaan sistem rem berikut komponenkomponennya sudah dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. * Informasi yang benar telah diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. * Sistem rem berikut komponennya sudah dipelihara dan dilakukan dengan menggunakan metode pemeliharaan, perlengkapan dan material yang ditetapkan berdasarkan spesifikasi pabrik. * Data yang tepat telah dilengkapi sesuai dengan hasil pemeliharaan. * Seluruh kegiatan pemeliharaan sistem dan komponen sudah dilakukan berdasarkan berdasarkan SOP *(Standard Operation Procedures),* peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |
| 3.12 | Memelihara kebersihan peralatan dan area kerja | Kriteria unjuk kerja:   * Perlengkapan sudah dipilih sebelum melakukan pembersihan dan perawatan secara rutin * Metode yang aman dan benar sudah digunakan untuk pembersihan dan pemeliharaan perlengkapan * Peralatan dan area kerja sudah dibersihkan/dipelihara sesuai dengan keamanan, jadwal pemeliharaan berkala, tempat penerapan, dan spesifikasi pabrik. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk hasil | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk hasil | Cukup |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk hasil | Tidak |

**Rubrik Penilaian Aspek Sikap**

| **No.** | Komponen/Sub Komponen | Indikator Penilaian | Capaian Kompetensi |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
|  | Tanggung jawab | Kriteria unjuk sikap kerja:   * Menyelesaikan tugas * Bekerja dengan sungguh-sungguh * Mengerjakan tugas sesuai SOP * Komitmen |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk sikap kerja | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk sikap kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk sikap kerja | Cukup Baik |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk kerja | Belum |
| Bekerja dengan aman | Kriteria unjuk sikap kerja:   * Kerja dilaksanakan dengan menggunakan APD * Perlengkapan K3 digunakan dengan aman * Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja * Tidak terjadi kecelakaan kerja |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk sikap kerja | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk sikap kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk sikap kerja | Cukup Baik |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk kerja | Belum |
| Disiplin | Kriteria unjuk sikap kerja:   * Selesai tepat waktu * Konsisten * Mengikuti prosedur |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk sikap kerja | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk sikap kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk sikap kerja | Cukup Baik |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk kerja | Belum |
| Ketelitian | Kriteria unjuk sikap kerja:   * Ketepatan ukuran * Ketepatan profil * Ketepatan urutan langkah kerja |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk sikap kerja | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk sikap kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk sikap kerja | Cukup Baik |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk kerja | Belum |
| Kecermatan | Kriteria unjuk sikap kerja:   * Kerja dilaksanakan dengan aman sesuai prosedur. * Perlengkapan K3 digunakan sesuai dengan fungsinya * Perlengkapan K3 ditempatkan /diisimpan sesuai dengan prosedur * Tanda-tanda/simbol keselamatan dikenali dan diikuti sesuai instruksi. |  |
| Menampilkan seluruh kriteria unjuk sikap kerja | Sangat Baik |
| Tidak menampilkan 1 kriteria unjuk sikap kerja | Baik |
| Tidak menampilkan 2 kriteria unjuk sikap kerja | Cukup Baik |
| Tidak menampilkan >2 kriteria unjuk kerja | Belum |